附件：

1. 技术要求

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 塑木板现状 | 围栏现状 |

1. 现有塑木板常年踩踏和冷胀冷缩，导致部分破损，拼缝处空隙大且不均匀，容易绊倒小孩等，存在一定的安全隐患。现切除破损的塑木板进行更换，拼接整齐紧凑，破损丢失小五金配件补充完整，端部最后一根塑木板固定，端头切割平齐。塑木板长度不宜过长，采用错位安装方式，拼装的间隙为5~10mm最合适，两侧固定后施工封边条收边。
2. 栏杆压顶和立杆涂料脱落，遇台风有掉落可能，存在安全隐患。立杆铲除原有涂料后重新粉刷两度白色涂料，围栏压顶新增金花米黄大理石，加厚磨双边，铺贴安装。

二、安全文明

1、在加工场所产生的垃圾、废屑要及时收集，存放在固定地点，统一清运到规定的垃圾集中地，在加工场所作业时，必须按工完场清和一日一清的规定执行。

2、噪音和粉尘的控制：现场在进行机械加工时，要控制各种机械的噪音，减少粉尘飞扬。

三、施工清单如下

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 露台栏杆大理石面层 | 米 | 48.00  | 金花米黄大理石，加厚磨双边，铺贴安装 |
| 2 | 露台栏杆里外刷外墙涂料 | 平米 | 110.40  | 露台栏杆里外局部批灰，刷外墙涂料二遍 |
| 3 | 地面塑木地板拆除、安装 | 平米 | 165.00  | 地面塑木地板拆除、原地面清理，塑木地板调整，再重新安装，包含小五金等 |
| 4 | 地面塑木地板采购 | 平米 | 15.00  | 地面塑木地板采购 |
| 5 | 封边条 | 米 | 16 | 两侧新增封边条45\*45，厚度6mm |